様式第１号（第３条，第８条関係）

安全性に係るチェックリスト

１　補強コンクリートブロック造の塀の場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 点検結果 | |
| はい | いいえ |
| 1. 高さ | 塀の高さは道路面から0.6ｍ以上2.2ｍ以下 |  |  |
| 1. 厚さ | 壁の厚さは10 ㎝以上 |  |  |
| 塀の高さが2.0ｍ超え2.2ｍ以下の場合は15 ㎝以上 |
| 1. 基礎 | 基礎がある |  |  |
| 1. 控壁（塀の高さ1.2ｍ超の場合） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに，塀の高さの1／5 以上突出した控壁がある |  |  |
| 1. 健全性 | 傾き，著しいひび割れや損傷等がある |  |  |

２　組積造（れんが，石，コンクリートブロック等）の塀の場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 点検結果 | |
| はい | いいえ |
| 1. 高さ | 塀の高さは道路面から0.6ｍ以上1.2ｍ以下 |  |  |
| 1. 厚さ | 壁の厚さは高さの1/10以上 |  |  |
| 1. 基礎 | 基礎がある |  |  |
| 1. 控壁（塀の厚さが高さの15％未満の場合） | 塀の長さ4ｍ以下ごとに，塀の厚さの1.5 倍以上突出した控壁がある |  |  |
| 1. 健全性 | 傾き，著しいひび割れや損傷等がある |  |  |

注）点検結果の「はい」又は「いいえ」いずれかの欄に「〇」を記入してください。　該当しない場合は，「―」を記入してください。